VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.013" integral="76.282" differential="12.714" />
   <temperature selftune="283.000" min="233.000" max="333.000" />
   <vta type="4" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="540.000" min="486.000" max="594.000" />
   <pics checksum="" name=" CPP TCI 600S3 H&amp;F-C/N-D-05 Z" />
   <checksum value="FBF97045" />
</pid_settings>
