VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.370" integral="70.732" differential="11.789" />
   <temperature selftune="298.000" min="248.000" max="348.000" />
   <vta type="4" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="535.000" min="481.500" max="588.500" />
   <pics checksum="" name="CP2.1 QCI 600S3 H/F-C/N-D-05 Z XT" />
   <checksum value="F78E6FE8" />
</pid_settings>
