
Current Data Parameters
NAME     cq_20061.CDCl3.203.20130528              
EXPNO                10              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20130529              
Time               9.52              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm CPTXO 13C              
PULPROG  hsqcdietgpsisp.2              
TD                 2048              
SOLVENT           CDCl3              
NS                   40              
DS                   32              
SWH            5980.861 Hz           
FIDRES         2.920342 Hz           
AQ            0.1712128 sec          
RG                  203              
DW               83.600 usec         
DE                10.00 usec         
TE                298.2 K            
CNST2       145.0000000              
CNST17       -0.5000000              
d0           0.00000300 sec          
D1           2.00000000 sec          
d4           0.00172414 sec          
D9           0.06000000 sec          
d11          0.03000000 sec          
D16          0.00020000 sec          
D24          0.00089000 sec          
DELTA        0.00122990 sec          
DELTA1       0.00120712 sec          
DELTA2       0.00147014 sec          
DELTA3       0.00138600 sec          
FACTOR1              10              
in0      0 sec          
l1                   20              
ST1CNT              128              
d0orig       0.00000300 sec          
ph1loop               0              
t1loop                0              
SFO1        499.8423507 MHz          
NUC1                 1H              
P1                13.95 usec         
p2                27.90 usec         
P6                26.00 usec         
P28      0 usec         
PLW1        20.50000000 W            
PLW10        5.90140009 W            
SFO2        125.6936653 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2 bi_p5m4sp_4sp.2              
P3                11.40 usec         
P14              500.00 usec         
P24             2000.00 usec         
P63             1500.00 usec         
PLW0     0 W            
PLW2        32.00000000 W            
PLW12        0.84872001 W            
SPNAM[3] Crp60,0.5,20.1              
SPOAL3            0.500              
SPOFFS3  0 Hz           
SPW3         6.35410023 W            
SPNAM[7]    Crp60comp.4              
SPOAL7            0.500              
SPOFFS7  0 Hz           
SPW7         6.35410023 W            
SPNAM[14 Crp32,1.5,20.2              
SPOAL14           0.500              
SPOFFS14 0 Hz           
SPW14        2.71110010 W            
SPNAM[31 Crp32,1.5,20.2              
SPOAL31           0.500              
SPOFFS31 0 Hz           
SPW31        0.67777002 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
P16             1000.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           125.6937 MHz          
FIDRES        81.336578 Hz           
SW              165.658 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 1024              
SF          499.8400000 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.00              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2       echo-antiecho              
SF          125.6848680 MHz          
WDW                                  
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
