
Current Data Parameters
NAME           cq_04247                
EXPNO                 2                
PROCNO                1                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20080925                
Time               1.50                
INSTRUM           spect                
PROBHD   5 mm QNP 1H/13                
PULPROG    tocsy_zq.wmw                
TD                 8192                
SOLVENT             D2O                
NS                    4                
DS                    8                
SWH            4807.692 Hz             
FIDRES         0.586877 Hz             
AQ            0.8520180 sec            
RG                  256                
DW              104.000 usec           
DE                 4.50 usec           
TE                300.0 K              
d0           0.00000300 sec            
D1           1.00000000 sec            
d11          0.10000000 sec            
d14          0.00004000 sec            
d16          0.00030000 sec            
IN0          0.00011360 sec            
L1                   20                
L4                  256                

============ CHANNEL f1 =============
NUC1                 1H                
P1                13.60 usec           
P2                32.00 usec           
P14            50000.00 usec           
P15            30000.00 usec           
PL1                0.00 dB             
PL11               8.00 dB             
SFO1        400.1320007 MHz            
SP14              33.00 dB             
SP15              30.00 dB             
SPNAM14          wurst1                
SPNAM15          wurst2                
SPOFF14            0.00 Hz             
SPOFF15            0.00 Hz             

============ GRADIENT CHANNEL ========
GPX5               0.00 %              
GPX6               0.00 %              
GPX7               0.00 %              
GPX8               0.00 %              
GPY5               0.00 %              
GPY6               0.00 %              
GPY7               0.00 %              
GPY8               0.00 %              
GPZ5               4.50 %              
GPZ6               3.50 %              
GPZ7              53.00 %              
GPZ8              29.00 %              

F1 - Acquisition parameters
ND0                   2                
TD                  256                
SFO1            400.132 MHz            
FIDRES        17.193003 Hz             
SW               11.000 ppm            
FnMODE        undefined                

F2 - Processing parameters
SI                 1024                
SF          100.6125047 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 1.00                

F1 - Processing parameters
SI                  256                
MC2                TPPI                
SF          400.1300000 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
