
Current Data Parameters
NAME           cq_10916                
EXPNO                 2                
PROCNO                1                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20090402                
Time              11.49                
INSTRUM           spect                
PROBHD   5mm TXI XYZ-gr                
PULPROG    tocsy_zq.mfj                
TD                 8192                
SOLVENT             D2O                
NS                    4                
DS                    4                
SWH            7002.801 Hz             
FIDRES         0.854834 Hz             
AQ            0.5849588 sec            
RG                  256                
DW               71.400 usec           
DE                 6.00 usec           
TE                311.4 K              
d0           0.00000300 sec            
D1           1.00000000 sec            
d11          0.10000000 sec            
d14          0.00004000 sec            
d16          0.00030000 sec            
IN0          0.00010004 sec            
L1                   20                
L4                  256                

============ CHANNEL f1 =============
NUC1                 1H                
P1                 9.20 usec           
P2                30.00 usec           
P14            50000.00 usec           
P15            30000.00 usec           
PL1                0.00 dB             
PL11              10.40 dB             
SFO1        499.8423492 MHz            
SP14              33.30 dB             
SP15              30.00 dB             
SPNAM14          wurst1                
SPNAM15          wurst2                
SPOFF14            0.00 Hz             
SPOFF15            0.00 Hz             

============ GRADIENT CHANNEL ========
GPX5               0.00 %              
GPX6               0.00 %              
GPX7               0.00 %              
GPX8               0.00 %              
GPY5               0.00 %              
GPY6               0.00 %              
GPY7               0.00 %              
GPY8               0.00 %              
GPZ5               5.00 %              
GPZ6               4.00 %              
GPZ7              53.00 %              
GPZ8              29.00 %              

F1 - Acquisition parameters
ND0                   2                
TD                  256                
SFO1           499.8423 MHz            
FIDRES        19.523928 Hz             
SW                9.999 ppm            
FnMODE        undefined                

F2 - Processing parameters
SI                 4096                
SF          499.8400030 MHz            
WDW                SINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 1.00                

F1 - Processing parameters
SI                  256                
MC2                TPPI                
SF          499.8400030 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
