
Current Data Parameters
NAME          temporary              
EXPNO               510              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20120905              
Time              23.56              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm CPTCI 1H-              
PULPROG  hsqcedetgpsisp2.2              
TD                 2048              
SOLVENT         H2O+D2O              
NS                    4              
DS                  128              
SWH           11261.262 Hz           
FIDRES         5.498663 Hz           
AQ            0.0909312 sec          
RG                   32              
DW               44.400 usec         
DE                 6.50 usec         
TE                298.0 K            
CNST2       145.0000000              
CNST17       -0.5000000              
d0           0.00000300 sec          
D1           1.50000000 sec          
d4           0.00172414 sec          
d11          0.03000000 sec          
D16          0.00020000 sec          
D21          0.00345000 sec          
D24          0.00089000 sec          
DELTA        0.00271869 sec          
DELTA1       0.00120463 sec          
DELTA2       0.00147414 sec          
DELTA3       0.00069000 sec          
DELTA4       0.00027414 sec          
DELTA5       0.00395000 sec          
in0      0 sec          
ST1CNT               64              
d0orig       0.00000300 sec          
ph1loop               0              
t1loop                0              
SFO1        700.1332989 MHz          
NUC1                 1H              
P1                12.65 usec         
p2                25.31 usec         
P28             1000.00 usec         
PLW1        -1.00000000 W            
SFO2        176.0601523 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2 bi_p5m4sp_4sp.2              
P3                14.00 usec         
P14              500.00 usec         
P24             2000.00 usec         
P63             1500.00 usec         
PLW0        -1.00000000 W            
PLW2        -1.00000000 W            
PLW12       -1.00000000 W            
SPNAM[3] Crp80,0.5,20.1              
SPOAL3            0.500              
SPOFFS3  0 Hz           
SPW3     0 W            
SPNAM[7]    Crp80comp.4              
SPOAL7            0.500              
SPOFFS7  0 Hz           
SPW7     0 W            
SPNAM[14 Crp42,1.5,20.2              
SPOAL14           0.500              
SPOFFS14 0 Hz           
SPW14    0 W            
SPNAM[31 Crp42,1.5,20.2              
SPOAL31           0.500              
SPOFFS31 0 Hz           
SPW31    0 W            
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPNAM[3]     SMSQ10.100              
GPNAM[4]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
GPZ3              11.00 %            
GPZ4              -5.00 %            
P16             1000.00 usec         
P19              500.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  128              
SFO1           176.0602 MHz          
FIDRES       206.320496 Hz           
SW              150.000 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                 4096              
SF          700.1299504 MHz          
WDW               QSINE              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
PC                 1.40              

F1 - Processing parameters
SI                 2048              
MC2       echo-antiecho              
SF          176.0478290 MHz          
WDW         States-TPPI              
SSB                   2              
LB       0 Hz           
GB       0              
