
Current Data Parameters
NAME     cq_17330.CDCl3.202.20130527              
EXPNO                 2              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20130527              
Time              21.10              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm CPTXO 13C              
PULPROG          mlevph              
TD                 2048              
SOLVENT           CDCl3              
NS                    8              
DS                   16              
SWH            5102.041 Hz           
FIDRES         2.491231 Hz           
AQ            0.2007040 sec          
RG                   32              
DW               98.000 usec         
DE                10.00 usec         
TE                298.2 K            
D0           0.00008512 sec          
D1           2.00000000 sec          
D9           0.08000000 sec          
D12          0.00002000 sec          
IN0          0.00019600 sec          
L1                   42              

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                 1H              
P1                13.95 usec         
P5                17.34 usec         
P6                26.00 usec         
P7                52.00 usec         
P17             2500.00 usec         
PLW1        20.50000000 W            
PLW10        5.90140009 W            
SFO1        499.8423008 MHz          

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           499.8423 MHz          
FIDRES        19.929848 Hz           
SW               10.207 ppm          
FnMODE      States-TPPI              

F2 - Processing parameters
SI                65536              
SF          499.8400000 MHz          
WDW                  EM              
SSB      0              
LB                 0.30 Hz           
GB       0              
PC                 1.00              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2                TPPI              
SF          499.8400000 MHz          
WDW         States-TPPI              
SSB                   2              
LB                 0.30 Hz           
GB                  0.1              
