
Current Data Parameters
NAME     cq_10670.DMSO.201.20140529              
EXPNO                 6              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20140529              
Time              17.20              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm CPTXO 13C              
PULPROG        hsqcetgp              
TD                 1024              
SOLVENT            DMSO              
NS                    2              
DS                   16              
SWH            6493.506 Hz           
FIDRES         6.341315 Hz           
AQ            0.0788480 sec          
RG                  203              
DW               77.000 usec         
DE                30.00 usec         
TE                298.2 K            
CNST2       145.0000000              
D0           0.00000300 sec          
D1           1.50000000 sec          
D4           0.00172414 sec          
D11          0.03000000 sec          
D16          0.00020000 sec          
IN0          0.00002400 sec          
ZGOPTNS                              

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        499.8430051 MHz          
NUC1                 1H              
P1                15.00 usec         
P2                30.00 usec         
P28      0 usec         
PLW1        20.50000000 W            

======== CHANNEL f2 ========
SFO2        125.6942422 MHz          
NUC2                13C              
CPDPRG[2           garp              
P3                11.40 usec         
P4                22.80 usec         
PCPD2             70.00 usec         
PLW2        32.00000000 W            
PLW12        0.84872001 W            

====== GRADIENT CHANNEL =====
GPNAM[1]     SMSQ10.100              
GPNAM[2]     SMSQ10.100              
GPZ1              80.00 %            
GPZ2              20.10 %            
P16             1000.00 usec         

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           125.6942 MHz          
FIDRES        81.380211 Hz           
SW              165.746 ppm          
FnMODE    Echo-Antiecho              

F2 - Processing parameters
SI                65536              
SF          499.8400000 MHz          
WDW                  EM              
SSB      0              
LB                 0.30 Hz           
GB       0              
PC                 1.00              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2       echo-antiecho              
SF          125.6845325 MHz          
WDW         States-TPPI              
SSB                   2              
LB                 0.30 Hz           
GB                  0.1              
