##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 2.1
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 1	$$ modification sequence number
##ORIGIN= UXNMR, Bruker Analytische Messtechnik GmbH
##OWNER= service
$$ 2010-03-03 11:13:52.204 -0600  cschulte@watusi.nmrfam.wisc.edu
$$ /banyo2/data/cschulte/nmr/bmse000409/7/pdata/1/procs
$$ process /opt/topspin/prog/mod/proc2d
##$ABSF1= 0
##$ABSF2= 0
##$ABSG= 0
##$ABSL= 0
##$ALPHA= 0
##$AQORDER= 0
##$ASSFAC= 0
##$ASSFACI= 0
##$ASSFACX= 0
##$ASSWID= 0
##$AUNMP= <proc_1d>
##$AXLEFT= 0
##$AXNAME= <F2>
##$AXNUC= <1H>
##$AXRIGHT= 0
##$AXTYPE= 0
##$AXUNIT= <>
##$AZFE= 0.1
##$AZFW= 0.1
##$BCFW= 0
##$BC_mod= 0
##$BYTORDP= 0
##$COROFFS= 0
##$CY= 15
##$DATMOD= 1
##$DC= 0
##$DFILT= <>
##$DTYPP= 0
##$F1P= 0
##$F2P= 0
##$FCOR= 0.5
##$FTSIZE= 4096
##$FT_mod= 6
##$FidCorI= 1
##$FidCorR= 0.5
##$GAMMA= 0
##$GB= 0
##$II_path= <>
##$INTBC= 1
##$INTSCL= 1
##$IR_path= <>
##$ISEN= 128
##$LB= 0
##$LEV0= 0
##$LPBIN= 0
##$MAXI= 10000
##$MC2= 0
##$MEAN= 0
##$ME_mod= 0
##$MI= 0
##$NCOEF= 0
##$NC_proc= -3
##$NLEV= 6
##$NOISF1= 3
##$NOISF2= 2
##$NSP= 0
##$NTH_PF= 0
##$NTH_PI= 0
##$NZP= 0
##$OFFSET= 11.2125
##$PC= 0.5
##$PHC0= -54.43285
##$PHC1= 648.4
##$PH_mod= 1
##$PKNL= yes
##$PPARMOD= 1
##$PPDIAG= 0
##$PPIPTYP= 0
##$PPMPNUM= 2147483647
##$PPRESOL= 1
##$PSCAL= 0
##$PSIGN= 0
##$PYNMP= <proc.py>
##$REVERSE= no
##$RI_path= <>
##$RR_path= <>
##$SF= 499.84
##$SI= 4096
##$SIGF1= 0
##$SIGF2= 0
##$SINO= 400
##$SIOLD= 4096
##$SPECTYP= <>
##$SREGLST= <1H.CDCl3>
##$SSB= 2
##$STSI= 4096
##$STSR= 0
##$SW_p= 6510.41666666667
##$SYMM= 0
##$S_DEV= 1706011
##$TDeff= 4096
##$TDoff= 0
##$TI= <ASTM IN 5MM QNP PROBE >
##$TILT= no
##$TM1= 0
##$TM2= 0
##$TOPLEV= 0
##$USERP1= <user>
##$USERP2= <user>
##$USERP3= <user>
##$USERP4= <user>
##$USERP5= <user>
##$WDW= 3
##$XDIM= 4096
##$YMAX_p= 172712681
##$YMIN_p= -192941847
##END=
