
Current Data Parameters
NAME           cq_09942                
EXPNO                 7                
PROCNO                1                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20081119                
Time               8.49                
INSTRUM           spect                
PROBHD   5 mm QNP 1H/13                
PULPROG    hmbcgf2.serv                
TD                 8192                
SOLVENT          Aceton                
NS                   16                
DS                   32                
SWH            3787.879 Hz             
FIDRES         0.462388 Hz             
AQ            1.0813940 sec            
RG                 4096                
DW              132.000 usec           
DE                 4.50 usec           
TE                300.0 K              
D0           0.00000300 sec            
D1           0.92000002 sec            
D2           0.05000000 sec            
d12          0.00133420 sec            
d22          0.04870000 sec            
IN0          0.00002120 sec            
L1                   64                

============ CHANNEL f1 =============
NUC1                 1H                
P1                14.10 usec           
PL1                0.00 dB             
SFO1        400.1317095 MHz            

============ CHANNEL f2 =============
NUC2                13C                
P3                13.00 usec           
PL2                0.00 dB             
SFO2        100.6240977 MHz            

============ GRADIENT CHANNEL ========
P16             1000.00 usec           

F1 - Acquisition parameters
ND0                   2                
TD                  105                
SFO1           100.6241 MHz            
FIDRES       224.618149 Hz             
SW              234.386 ppm            
FnMODE        undefined                

F2 - Processing parameters
SI                 8192                
SF          400.1300074 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   0                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 0.50                

F1 - Processing parameters
SI                  256                
MC2       echo-antiecho                
SF          100.6127733 MHz            
WDW                SINE                
SSB                   0                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
