
Current Data Parameters
NAME           cq_10680                
EXPNO                 7                
PROCNO                1                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20081208                
Time               5.21                
INSTRUM           spect                
PROBHD     5mm TXO Z-gr                
PULPROG   hmbcg_13C.wmw                
TD                 4096                
SOLVENT             D2O                
NS                   16                
DS                    4                
SWH            6510.417 Hz             
FIDRES         1.589457 Hz             
AQ            0.3146228 sec            
RG                  256                
DW               76.800 usec           
DE                 6.00 usec           
TE                303.0 K              
D0           0.00000300 sec            
D1           3.00000000 sec            
D2           0.06000000 sec            
d12          0.00130000 sec            
d16          0.00100000 sec            
d22          0.05740000 sec            
IN0          0.00001730 sec            
l0                    2                
L1                  128                
l5                    0                

============ CHANNEL f1 =============
NUC1                 1H                
P1                 7.75 usec           
PL1               -3.00 dB             
SFO1        499.8429990 MHz            

============ CHANNEL f2 =============
NUC2                13C                
P3                 9.00 usec           
PL2                0.00 dB             
PL3                2.00 dB             
SFO2        125.6983583 MHz            

============ GRADIENT CHANNEL ========
GPNAM1         sine.100                
GPNAM2         sine.100                
GPNAM3         sine.100                
GPNAM4         sine.100                
GPX1               0.00 %              
GPX2               0.00 %              
GPX3               0.00 %              
GPX4               0.00 %              
GPY1               0.00 %              
GPY2               0.00 %              
GPY3               0.00 %              
GPY4               0.00 %              
GPZ1              25.00 %              
GPZ2              15.00 %              
GPZ3              20.00 %              
GPZ4              37.00 %              
P16             1000.00 usec           

F1 - Acquisition parameters
ND0                   2                
TD                  256                
SFO1           125.6984 MHz            
FIDRES       112.897400 Hz             
SW              229.929 ppm            
FnMODE        undefined                

F2 - Processing parameters
SI                 4096                
SF          499.8400226 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 0.50                

F1 - Processing parameters
SI                  512                
MC2       echo-antiecho                
SF          125.6845330 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
