
Current Data Parameters
NAME             xf_010                
EXPNO                 7                
PROCNO                1                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20090204                
Time              11.41                
INSTRUM           spect                
PROBHD     5mm TXO Z-gr                
PULPROG      hmbcg.cui2                
TD                 4096                
SOLVENT             D2O                
NS                    4                
DS                   16                
SWH            6009.615 Hz             
FIDRES         1.467191 Hz             
AQ            0.3408372 sec            
RG                 4096                
DW               83.200 usec           
DE                 6.00 usec           
TE                300.0 K              
D0           0.00000300 sec            
D1           5.00000000 sec            
D2           0.06000000 sec            
d12          0.00132440 sec            
d22          0.05870000 sec            
IN0          0.00001807 sec            
L1                  256                

============ CHANNEL f1 =============
NUC1                 1H                
P1                 9.20 usec           
PL1                0.00 dB             
SFO1        499.8423492 MHz            

============ CHANNEL f3 =============
NUC3                13C                
P3                 9.48 usec           
PL2                3.00 dB             
PL3              120.00 dB             
SFO3        125.6981069 MHz            

============ GRADIENT CHANNEL ========
P16             1000.00 usec           

F1 - Acquisition parameters
ND0                   2                
TD                  327                
SFO1           125.6981 MHz            
FIDRES        84.594856 Hz             
SW              220.071 ppm            
FnMODE        undefined                

F2 - Processing parameters
SI                 4096                
SF          499.8400027 MHz            
WDW                SINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 0.50                

F1 - Processing parameters
SI                  512                
MC2       echo-antiecho                
SF          125.6848686 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
