#*******************************************************************
#
# $Source: /sc/CvsTree/sc/gen/src/prg/scripts/tix/prosol/lib/lists/default,v $
#
# Copyright (c) 1999
# BRUKER ANALYTIK GMBH
# D-76287 Rheinstetten, Germany
#
# All Rights Reserved
#
#
# $Id: default,v 1.15.2.3 2009/03/03 14:31:58 ber Exp $
#
#*******************************************************************
#../conf/instr/spect/prosol/relations/default
#avance-version (09/03/03)
#
#pulses
#
P[0]=P90[F1];				#  90 deg pulse F1
P[1]=P90[F1];				#  90 deg pulse F1
P[2]=P90[F1]*2;				# 180 deg pulse F1
P[3]=P90[F2];				#  90 deg pulse F2
P[4]=P90[F2]*2;				# 180 deg pulse F2
P[5]=PTOC[F1]*0.66;			#  60 deg pulse F1, TOCSY 
P[6]=PTOC[F1];				#  90 deg pulse F1, TOCSY
P[7]=PTOC[F1]*2;			# 180 deg pulse F1, TOCSY
P[8]=PSH3[F1];                          #  90 deg selective F1, WET
P[9]=PTOC[F2];				#  90 deg pulse F2, TOCSY
P[10]=PTOC[F2]*2;			# 180 deg pulse F2, TOCSY
P[11]=PSH1[F1];				#  90 deg selective F1
P[12]=PSH2[F1];				# 180 deg selective F1
#
P[14]=PSH3[F2];				# 180 deg inversion, adiabatic
P[15]=TROE[F1];				# cw pulse F1, ROESY
P[18]=PSH7[F1];				# off-resonance presat F1
P[21]=P90[F3];				#  90 deg pulse F3
P[22]=P90[F3]*2;			# 180 deg pulse F3
P[23]=P90[F4];				#  90 deg pulse F4
P[24]=PSH2[F2];				# 180 deg refocussing, adiabatic
P[25]=PROE[F1]*2;			# 180 deg pulse, Shaka ROESY
P[26]=PSH12[F1];			# 180 deg inversion F1, adiabatic
P[27]=P90[F1];				#  90 deg pulse F1, WATERGATE
#
P[29]=PSH8[F1];                         # flip back pulse
P[31]=PSH15[F2];                        # 180 deg adiabatic, F2, 13C x-filter
P[32]=PSH16[F1];                        # 180 deg adiabatic, F1, z-spoil
#P[33]=PSH[F1];                         #  90 deg, F1, hadamard
#P[34]=PSH[F1];                         # 180 deg, F1, hadamard
#P[35]=PSH[F2];                         #  90 deg, F2, hadamard
#P[36]=PSH[F2];                         # 180 deg, F2, hadamard
#P[37]=PSH[F3];                         #  90 deg, F3, hadamard
#P[38]=PSH[F3];                         # 180 deg, F3, hadamard
P[39]=PSH21[F2];                        # 180 deg, F2, Bip
P[40]=PSH8[F1]*2;                       # 180 deg sel. F1, 1H (exc. scul)
#
P[63]=PSH11[F2];                        # 180 deg adiabatic decoupling, F2, 13C
#
#decoupling pulses
#
PCPD[1]=PCPDP[F1];			# 90 deg pulse F1, dec.
PCPD[2]=PCPDP[F2];			# 90 deg pulse F2, dec.
PCPD[3]=PCPDP[F3];			# 90 deg pulse F3, dec.
#
#power levels
#
PL[1]=PL90[F1];				# high power, F1
PL[2]=PL90[F2];				# high power, F2
PL[3]=PL90[F3];				# high power, F3
PL[4]=PL90[F4];				# high power, F4
PL[9]=PLCW[F1];				# presat power, F1
PL[10]=PLTOC[F1];			# TOCSY power, F1
PL[11]=PLROE[F1];			# ROESY power, F1
PL[12]=PLCPDP[F2];			# dec. power, F2
PL[13]=PLCPD2[F2];			# dec. power 2, F2
PL[14]=PLNOE[F2];			# low power cw, F2
PL[15]=PLTOC[F2];			# TOCSY power, F2
PL[16]=PLCPDP[F3];			# dec. power, F3
PL[18]=PL90[F1];			# WATERGATE power, F1
PL[19]=PLCPDP[F1];			# dec. power, F1
PL[21]=PLCW[F2];			# 
PL[23]=PLTOC[F3];			# TOCSY power, F3
PL[24]=PLHD[F2];			# HD decoupling, F2
PL[25]=PLSH8U[F2];			# Eretic, F2
PL[27]=PLROE[F1];			# Shaka Spinlock
PL[30]=PLCPDP[F2];			# dec. power, F2, 13C (=pl12)
PL[31]=PLUSER2[F2];			# dec. power, F2, 13C, cw bilev
#
#shapes
#
SP[1]=PLSH1[F1];			#  90 deg selective F1
SP[2]=PLSH2[F1];			# 180 deg selective F1
SP[3]=PLSH3[F2];			# adiabatic 180 deg, F2, inversion
SP[4]=PLSH21[F2];			# 180 deg Bip, F2, inversion
SP[5]=PLSH8[F1];                        # flip-back pulse, F1, 1H
SP[6]=PLSH7[F1];			# off-resonance presat F1
SP[7]=PLSH2[F2];			# adiabatic 180 deg, F2, refocussing
SP[8]=PLSH12[F1];			# adiabatic 180 deg, F1, inversion
SP[11]=PLSH8[F1];                       # flip-back pulse, F1, H
SP[14]=PLSH12[F2];			# adiab. bilev dec., F2, 13C
SP[18]=PLSH15[F2];                      # adiabatic 180 deg, F2, 13C, x-filter
SP[19]=PLSH3[F1] +0.87;                 #  90 deg, F1, wet
SP[20]=PLSH3[F1] -1.04;                 #  90 deg, F1, wet
SP[21]=PLSH3[F1] +2.27;                 #  90 deg, F1, wet
SP[22]=PLSH3[F1] -5.05;                 #  90 deg, F1, wet
#SP[23]=PLSH[F1];                       #  90 deg, F1, hadamard
#SP[24]=PLSH[F1];                       # 180 deg, F1, hadamard
#SP[25]=PLSH[F2];                       #  90 deg, F2, hadamard
#SP[26]=PLSH[F2];                       # 180 deg, F2, hadamard
#SP[27]=PLSH[F3];                       #  90 deg, F3, hadamard
#SP[28]=PLSH[F3];                       # 180 deg, F3, hadamard
SP[29]=PLSH16[F1];                      # adiabatic 180 deg, F1, z-spoil
SP[31]=PLSH11[F2];			# adiab. dec., F2, 13C
#
SPNAM1=PNSH1[F1];			#
SPNAM2=PNSH2[F1];			#
SPNAM3=PNSH3[F2];			#
SPNAM4=PNSH21[F2];			#
SPNAM6=PNSH7[F1];			#
SPNAM7=PNSH2[F2];			#
SPNAM8=PNSH12[F1];			#
SPNAM10=PNSH8[F1];                      #
SPNAM11=PNSH8[F1];                      #
SPNAM14=PNSH12[F2];			#
SPNAM15=PNSH8U[F2];			# Eretic, F2
SPNAM18=PNSH15[F2];			#
SPNAM19=PNSH3[F1];			#
SPNAM20=PNSH3[F1];			#
SPNAM21=PNSH3[F1];			#
SPNAM22=PNSH3[F1];			#
#SPNAM23=PNSH[];                        #
#SPNAM24=PNSH[];                        #
#SPNAM25=PNSH[];                        #
#SPNAM26=PNSH[];                        #
#SPNAM27=PNSH[];                        #
#SPNAM28=PNSH[];                        #
SPNAM29=PNSH16[F1];                     #
SPNAM31=PNSH11[F2];			#
#
SPOAL[1]=PASH1[F1];			#
SPOAL[2]=PASH2[F1];			#
SPOAL[3]=PASH3[F2];			#
SPOAL[4]=PASH21[F2];			#
SPOAL[6]=PASH7[F1];			#
SPOAL[7]=PASH2[F2];			#
SPOAL[8]=PASH12[F1];			#
SPOAL[10]=PASH8[F1];
SPOAL[11]=PASH8[F1];
SPOAL[14]=PASH12[F2];			#
SPOAL[18]=PASH15[F2];			#
SPOAL[19]=PASH3[F1];			#
SPOAL[20]=PASH3[F1];			#
SPOAL[21]=PASH3[F1];			#
SPOAL[22]=PASH3[F1];			#
#SPOAL[23]=PASH[];			#
#SPOAL[24]=PASH[];			#
#SPOAL[25]=PASH[];			#
#SPOAL[26]=PASH[];			#
#SPOAL[27]=PASH[];			#
#SPOAL[28]=PASH[];			#
SPOAL[29]=PASH16[F1];                   #
SPOAL[31]=PASH11[F2];			#
#
#global
#
D[9]=TTOC[F1];				#
D[16]=D_grad;				#
P[16]=P_grad1;				#
P[17]=P_mlev;				#
P[19]=P_grad2;				#
P[20]=P_mlev;				#
P[28]=P_hsqc;				#
#
