
Current Data Parameters
NAME             xf_020                
EXPNO                 8                
PROCNO                1                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20090225                
Time              11.33                
INSTRUM           spect                
PROBHD   5mm TXI XYZ-gr                
PULPROG  cosydqpgct.serv                
TD                 8192                
SOLVENT             D2O                
NS                    4                
DS                   16                
SWH            8012.820 Hz             
FIDRES         0.978127 Hz             
AQ            0.5112308 sec            
RG                   64                
DW               62.400 usec           
DE                71.39 usec           
TE                300.0 K              
D0           0.00000300 sec            
D1           0.50000000 sec            
D8           0.00500000 sec            
d10          0.06736640 sec            
D11          0.03000000 sec            
D16          0.00100000 sec            
d20          0.00160000 sec            
IN0          0.00003120 sec            
IN10         0.00006253 sec            

============ CHANNEL f1 =============
NUC1                 1H                
P1                 5.30 usec           
PL1                0.00 dB             
SFO1        499.8424992 MHz            

============ GRADIENT CHANNEL ========
GPX2               0.00 %              
GPX3               0.00 %              
GPX4               0.00 %              
GPX5               0.00 %              
GPY2               0.00 %              
GPY3               0.00 %              
GPY4               0.00 %              
GPY5               0.00 %              
GPZ2              17.00 %              
GPZ3              31.00 %              
GPZ4              62.00 %              
GPZ5              23.00 %              

F1 - Acquisition parameters
ND0                   4                
TD                  128                
SFO1           499.8425 MHz            
FIDRES        62.600159 Hz             
SW               16.031 ppm            
FnMODE        undefined                

F2 - Processing parameters
SI                 4096                
SF          499.8400021 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   3                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 0.50                

F1 - Processing parameters
SI                  512                
MC2                TPPI                
SF          499.8400021 MHz            
WDW                SINE                
SSB                   0                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
