
Current Data Parameters
NAME           cq_04173                
EXPNO                 8                
PROCNO                1                

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20091005                
Time              21.33                
INSTRUM           spect                
PROBHD   5 mm QNP 1H/13                
PULPROG  cosydqpgct.serv                
TD                 8192                
SOLVENT           CDCl3                
NS                    2                
DS                    4                
SWH            6009.615 Hz             
FIDRES         0.733596 Hz             
AQ            0.6816244 sec            
RG                  512                
DW               83.200 usec           
DE                 4.50 usec           
TE                300.0 K              
D0           0.00000300 sec            
D1           1.00000000 sec            
D8           0.00500000 sec            
d10          0.06735060 sec            
D11          0.03000000 sec            
D16          0.00100000 sec            
d20          0.00160000 sec            
IN0          0.00004166 sec            
IN10         0.00006960 sec            

============ CHANNEL f1 =============
NUC1                 1H                
P1                13.20 usec           
PL1                0.00 dB             
SFO1        400.1314067 MHz            

============ GRADIENT CHANNEL ========
GPX2               0.00 %              
GPX3               0.00 %              
GPX4               0.00 %              
GPX5               0.00 %              
GPY2               0.00 %              
GPY3               0.00 %              
GPY4               0.00 %              
GPY5               0.00 %              
GPZ2              17.00 %              
GPZ3              31.00 %              
GPZ4              62.00 %              
GPZ5              23.00 %              

F1 - Acquisition parameters
ND0                   4                
TD                  256                
SFO1           400.1314 MHz            
FIDRES        23.439844 Hz             
SW               14.997 ppm            
FnMODE        undefined                

F2 - Processing parameters
SI                 8192                
SF          400.1300450 MHz            
WDW               QSINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
PC                 0.00                

F1 - Processing parameters
SI                  512                
MC2                TPPI                
SF          400.1300450 MHz            
WDW                SINE                
SSB                   2                
LB                 0.00 Hz             
GB                    0                
