
Current Data Parameters
NAME     cq_00159.CDCl3.201.20151121              
EXPNO                 2              
PROCNO                1              

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20151121              
Time              15.04              
INSTRUM           spect              
PROBHD   5 mm CPTXO 13C              
PULPROG          mlevph              
TD                 2048              
SOLVENT           CDCl3              
NS                   16              
DS                   16              
SWH            5102.041 Hz           
FIDRES         2.491231 Hz           
AQ            0.2007040 sec          
RG                  203              
DW               98.000 usec         
DE                30.00 usec         
TE                298.2 K            
D0           0.00008464 sec          
D1           2.00000000 sec          
D9           0.08000000 sec          
D12          0.00002000 sec          
IN0          0.00019600 sec          
L1                   42              

======== CHANNEL f1 ========
SFO1        499.8423008 MHz          
NUC1                 1H              
P1                14.70 usec         
P5                17.34 usec         
P6                26.00 usec         
P7                52.00 usec         
P17             2500.00 usec         
PLW1        20.50000000 W            
PLW10        6.55299997 W            

F1 - Acquisition parameters
TD                  256              
SFO1           499.8423 MHz          
FIDRES        19.929848 Hz           
SW               10.207 ppm          
FnMODE      States-TPPI              

F2 - Processing parameters
SI                65536              
SF          499.8400000 MHz          
WDW                  EM              
SSB      0              
LB                 0.30 Hz           
GB       0              
PC                 1.00              

F1 - Processing parameters
SI                 1024              
MC2                TPPI              
SF          499.8400000 MHz          
WDW         States-TPPI              
SSB                   2              
LB                 0.30 Hz           
GB                  0.1              
