VTC_REG_PID_SET_CH1=\
<pid_settings type="probehead">
   <standard_pid proportional="1.179" integral="116.085" differential="19.347" />
   <temperature selftune="301.059" min="251.059" max="351.059" />
   <vta type="4" sensor="1" connected_sensors="1" />
   <gasflow selftune="270.000" min="220.000" max="320.000" />
   <pics checksum="" name="CP TCI 600S3 H-C/N-D-01.7 Z" />
   <checksum value="2D526EB9" />
</pid_settings>
